Nakło nad Notecią, dnia 2009-06-03	
	*Z16959*	
           OWO.3421-4/09	
Zainteresowani Wykonawcy	

Dotyczy: modyfikacji SIWZ w przetargu nieograniczonym na budowę kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” 
w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska sportowego Orlik przy ZSP w Szubinie”.

		W związku z błędnym określeniem parametrów nawierzchni boisk, działając na podstawie art. 38 ust 4a ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) wprowadza się modyfikację SIWZ a wraz z nią projektu technicznego. 

Zmienia się zapis w brzmieniu:
„1. BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ wraz z wyposażeniem w sprzęt sportowy, o wymiarach 30,00 x 62,00 m - pow. 1860,0 m2. Nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej: o wys. włókna 64mm, gęstość pęczków: 6.900 – 8.400/m2, gęstość włókien: 138.00 – 205.000/m2, struktura włókna: monofil wiązany, polietylen + polimer XT, kolorystyka: zielony lub zielony sosnowy, Zasypana piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym czarnym, wykonane na podsypce piaskowej i kruszywa łamanego,
2.	BOISKO DO GRY W KOSZYKÓWKĘ I SIATKÓWKĘ wraz z wyposażeniem w sprzęt sportowy, o wymiarach 19,10 x 32,10 m - pow. 613,11 m2. Nawierzchnia syntetyczna dwuwarstwowa poliuretanowo-gumowa gr. 16mm, warstwa górna wykonana z granulatu EPDM (gr. mm8 ) oraz warstwa dolna wykonana z granulatu SBR (gr. 8mm) o granulacji 1-4 mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym, na podsypce z kruszywa kwarcowego, kolorystyka: oranż – siatkówka, niebieski – koszykówka”,

Na zapis następującej treści:

„1. BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ wraz z wyposażeniem w sprzęt sportowy, o wymiarach 30,00 x 62,00 m - pow. 1860,0 m2 . Nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej:  
•	wys. włókna: min 60mm,
•	gęstość włókien: min. 97.000/m2,
•	ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,
•	struktura włókna: monofil wiązany,
•	skład chemiczny: polietylen,
•	kolorystyka: zielony lub zielony sosnowy
Zasypana piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym czarnym, wykonane na podsypce piaskowej i kruszywa łamanego,

2. BOISKO DO GRY W KOSZYKÓWKĘ I SIATKÓWKĘ wraz z wyposażeniem w sprzęt sportowy, o wymiarach 19,10 x 32,10 m - pow. 613,11 m2. Nawierzchnia syntetyczna dwuwarstwowa poliuretanowo-gumowa, przepuszczalna gr. 14 mm o warstwach:
•	warstwa górna wykonana z granulatu EPDM (gr. 7 mm)
•	warstwa dolna wykonana z granulatu SBR (gr. 7mm) o granulacji 1-4 mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym,
•	podbudowa elastyczna: typu ET
•	kolorystyka: oranż – siatkówka, niebieski – koszykówka”.
		
		W związku z modyfikacją SIWZ ulega przedłużeniu termin składania ofert do dnia 15 czerwca 2009r. godz. 9:45. Otwarcie ofert nastąpi dnia 15 czerwca 2009r. godz. 10.00. Zmianie ulega termin wniesienia wadium do dnia 15 czerwca 2009r. godz. 9:45. Pozostałe postanowienia SIWZ nie zmieniają się.